**Sıcaklık ve Nem Takip Sensörü**

**Teknik Şartnamesi**

1. Isı Sensörlerinin ölçüm hassasiyeti en az +/- (0,0625 °C Hassasiyet) olmalıdır.
2. Isı Sensörlerinin Sıcaklık hata oranı (max) : ± 0,5 °C (-10 ile +85 °C arasında) olmalıdır.
3. Nem Sensörünün Bağıl nem ölçüm Aralığı: %0 - %100 (RH) ve en fazla Bağıl nem hata oranı: ± %3 olmalıdır.
4. Kurumumuzda mevcut ısı takip cihazları ile entegre çalışabilecek yapıda olmalıdır.
5. Alınacak sensörler ile hem ısı hem de nem ölçümü yapılabilecektir.
6. Verilecek sensörlere ait sınırsız sms paketi tanımlanmalıdır.
7. Tüm sensörlerin kalibrasyonları yapılmış olarak teslim edilecektir.
8. Sensörler en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
9. ISI24 marka sıcaklık takip cihazları ile entegre çalışabilecektir.