SICAKLIK KAYDEDİCİ TERMOMETRE

1. Cihazın LCD ekranı olmalıdır.
2. Sıcaklık aralığı -30 °C +60 °C olmalıdır.
3. Sıcaklık hassasiyeti ±%1 olmalıdır.
4. Sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.
5. Hafıza kapasitesi min. 16.000 olmalıdır.
6. Ayarlanabilir kayıt aralığı (10sn ile 24 saat arası) olmalıdır.
7. Belirlenen ısı limitleri dışına çıkıldığında **sesli** alarm vermelidir.
8. USB girişinden bilgisayara bağlanarak, kayıtlar rapor olarak alınabilmelidir.
9. Pil Ömrü 1 yıl veya daha fazla olmalıdır.
10. Cihazdaki pil istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır.
11. En az 2 Yıl garanti süresi olmalıdır.
12. Ardışık Alarm okumalarına göre alarm verme özelliği ayarlanabilir olmalıdır.
13. Alarm okumasından sonra eğer tekrar alarm limitleri içerisine giriyorsa Alarm uyarısı iptal edilebilirliği seçilebilir olmalıdır.
14. Kayıta başlama ertelemesi dakika olarak seçilebilmelidir.
15. Harici sıcaklık sensörü olmalı, usb ara kablosu, yazılım cd’si cihazla birlikte verilmelidir.
16. Veriler; Excel, Word, PDF veya TXT formatında bilgisayara kaydedilebilmelidir.